计算机组装与维护习题

一、填空题

1.CPU 的外频是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,倍频是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,那么CPU的工作频率(即主频)是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 。

2.在拆装微机的器件前，应该释放掉手上的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 。

3.系统总线是CPU与其他部件之间传送数据,地址等信息的公共通道。根据传送内容的不同,可分为\_\_\_\_\_\_\_\_总线、\_\_\_\_\_\_\_\_总线和\_\_\_\_\_\_\_\_总线。

4.目前在主流主板上的BIOS芯片通常为\_\_\_\_\_\_\_\_芯片

5.AGP (Accelerated Graphics Port) 插槽插的组件是\_\_\_\_\_\_\_\_。

7.BIOS是计算机中最基础的而又最重要的程序，其中文名称是\_\_\_\_\_\_。

9.\_\_\_\_\_\_\_\_是构成计算机系统的物质基础，而软件是计算机系统的灵魂，二者相辅相成，缺一不可10.CPU的接口形式只有两类: \_\_\_\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_\_\_\_

11.在计算机系统中，CPU起着主要作用，而在主板系统中，起重要作用的则是主板上的\_\_\_\_\_\_\_\_。

12.计算机电源一般分为: \_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_。

13.世界上最大的两个芯片(CPU)生产厂商是\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_，两个芯片组的生产厂商是\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_，两个显示卡芯片生产厂商是\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_，其中\_\_\_\_\_\_\_\_已经被AMD公司兼并。